**河南墙体彩绘施工**

发布时间：2023-04-24

河南墙体彩绘施工告诉你它的施工流程：

1、选图案

根据个人喜好和装修风格选定基本图案。

2、打底稿

没有美术功底的人(可以用转印图纸),要在墙上画好底稿,用笔轻轻勾出草稿轮廓,满意后方色,否则不容易修改。

3、配涂料

对照图案效果购买颜料,如购买时对乳胶漆调色效果把握不住,不要急于在涂料店里做决定,可把色板或涂料样品带回家,分别在自然光线和夜晚灯光下观察涂料颜色。高光涂料会使房间看起来更明亮,但也易突出墙面缺点,如果墙面不太平整,建议选用平光涂料。涂料千万不可过稀,否则容易在墙面留下痕迹。丙烯颜料可按需要调色,谨慎下笔。

4、准备上色

首先,在要涂鸦的墙壁前铺满报纸,以免弄脏地面。手绘色彩单纯的图案时,先在薄而吸水性好的纸上画好轮廓,然后将其剪下来,放到墙面相应位置,用拓印的方式着色。如果怕把墙面弄坏,方便的方法是拿喷绘不干胶,喷完后把画面刻下来,用不干胶贴在墙上。丙烯颜料在作画时,如果发现有错误,可以拿湿抹布擦掉重画,但乳胶漆不能采用此办法。

5、维护

画完后要通风,待墙面干透后,才可触碰。虽然丙烯颜料干后防水防划,但也不可用水用力擦洗。

原文链接：http://www.zzdsch.com/p1/80.html